

1 – Endereço IP e Mascara de Rede




A




B




C




A




D



A




B




C

10 – NslookUP


11




D- Linevtyin




C




C




D




B




PAT



D




B, C e E



A, D e E


20 – 172.16.4.255/22



B

22 – 4096


23




dhcp -udp ftp-tcp http-tcp smtp-tcp tftp-udp

24 – packet


25




R: Final 5::1




A




D




B




B




A e C




F




D – Access.




B




C



A, C e E




A




C

38 – B - IPSec



A



A e B