




R: 1 e 4




R: 2




R: 2




R: 3




R: 2




R: 1




R: 2



R: 1




R: 4







R: 3 e 5



R: 2






R: 2







R: 3




R: 1 e 3






R: 3







R: 3




R: 2







R: 2 – Enviar o pacote para interface Serial 0/0/1




R: 1




R: 3







R: 3




R: 2, 4 e 5




R: D - 100






R: 4



R: 3



R:1